MILKDROP_PRESET_VERSION=201
PSVERSION=2
PSVERSION_WARP=0
PSVERSION_COMP=2
[preset00]
fRating=5.000000
fGammaAdj=2.960
fDecay=0.910
fVideoEchoZoom=1.030
fVideoEchoAlpha=0.500
nVideoEchoOrientation=0
nWaveMode=7
bAdditiveWaves=1
bWaveDots=0
bWaveThick=0
bModWaveAlphaByVolume=1
bMaximizeWaveColor=0
bTexWrap=0
bDarkenCenter=1
bRedBlueStereo=0
bBrighten=1
bDarken=0
bSolarize=0
bInvert=0
fWaveAlpha=0.001
fWaveScale=1.286
fWaveSmoothing=0.630
fWaveParam=0.000
fModWaveAlphaStart=0.710
fModWaveAlphaEnd=1.300
fWarpAnimSpeed=1.000
fWarpScale=1.331
fZoomExponent=2.98779
fShader=0.000
zoom=1.00043
rot=0.00000
cx=0.500
cy=0.500
dx=0.00000
dy=0.00000
warp=0.01000
sx=1.00000
sy=1.00000
wave_r=0.650
wave_g=0.650
wave_b=0.650
wave_x=0.500
wave_y=0.500
ob_size=0.000
ob_r=0.010
ob_g=0.000
ob_b=0.000
ob_a=0.000
ib_size=0.000
ib_r=0.250
ib_g=0.250
ib_b=0.250
ib_a=0.000
nMotionVectorsX=12.000
nMotionVectorsY=9.000
mv_dx=0.000
mv_dy=0.000
mv_l=0.900
mv_r=1.000
mv_g=1.000
mv_b=1.000
mv_a=0.000
b1n=0.000
b2n=0.000
b3n=0.000
b1x=1.000
b2x=1.000
b3x=1.000
b1ed=0.250
wavecode_0_enabled=1
wavecode_0_samples=512
wavecode_0_sep=0
wavecode_0_bSpectrum=1
wavecode_0_bUseDots=1
wavecode_0_bDrawThick=1
wavecode_0_bAdditive=1
wavecode_0_scaling=1.00000
wavecode_0_smoothing=0.00000
wavecode_0_r=0.700
wavecode_0_g=0.900
wavecode_0_b=1.000
wavecode_0_a=1.000
wave_0_per_frame1=ra = if(ra,ra,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_frame2=rb = if(rb,rb,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_frame3=rc = if(rc,rc,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_frame4=rd = if(rd,rd,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_frame5=re = if(re,re,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_frame6=rf = if(rf,rf,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_frame7=
wave_0_per_frame8=t1 = ra*6.2832;
wave_0_per_frame9=t2 = rb*6.2832;
wave_0_per_frame10=t3 = rc*6.2832;
wave_0_per_frame11=t4 = rd*6.2832;
wave_0_per_frame12=t5 = re*6.2832;
wave_0_per_frame13=t6 = rf*6.2832;
wave_0_per_frame14=
wave_0_per_frame15=rg = if(rg,rg,.1 + .8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_frame16=rh = if(rh,rh,.1 + .8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_frame17=
wave_0_per_frame18=t7 = rg;
wave_0_per_frame19=t8 = rh;
wave_0_per_frame20=
wave_0_per_point1=ra = if(ra,ra,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point2=rb = if(rb,rb,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point3=rc = if(rc,rc,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point4=rd = if(rd,rd,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point5=re = if(re,re,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point6=rf = if(rf,rf,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point7=rg = if(rg,rg,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point8=rh = if(rh,rh,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point9=ri = if(ri,ri,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point10=rj = if(rj,rj,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point11=rk = if(rk,rk,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point12=rl = if(rl,rl,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point13=rm = if(rm,rm,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point14=rn = if(rn,rn,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point15=ro = if(ro,ro,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point16=rp = if(rp,rp,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point17=rq = if(rq,rq,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point18=rr = if(rr,rr,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_0_per_point19=
wave_0_per_point20=it = it*above(sample,0);
wave_0_per_point21=it = it + 1;
wave_0_per_point22=pi = 6.2813;
wave_0_per_point23=
wave_0_per_point24=sam = sample;
wave_0_per_point25=spm = .5 + .5*sin((q2 - sam)*6.24);
wave_0_per_point26=a = min((1-sam)*value2*3,1);
wave_0_per_point27=//a = pow(spm,16);
wave_0_per_point28=//a = 1;
wave_0_per_point29=r = pow(1 - sam,1);
wave_0_per_point30=g = pow(1 - sam,1);
wave_0_per_point31=b = pow(1 - sam,1);
wave_0_per_point32=
wave_0_per_point33=sp = q6*.15 - sam*.2;
wave_0_per_point34=spa = q7*.15 - sam*.2;
wave_0_per_point35=spb = q8*.15 - sam*.2;
wave_0_per_point36=ox = sam*(.5*sin(sp*ra*pi) + .5*sin(sp*rd*pi));
wave_0_per_point37=oy = sam*(.5*sin(sp*rb*pi) + .5*sin(sp*re*pi));
wave_0_per_point38=oz = sam*(.5*sin(sp*rc*pi) + .5*sin(sp*rf*pi));
wave_0_per_point39=
wave_0_per_point40=cut = .2;
wave_0_per_point41=sm = sam*above(sam,cut);
wave_0_per_point42=mo = int(rand(2));
wave_0_per_point43=ox = ox + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spa*rg),sin(spa*rh));
wave_0_per_point44=oy = oy + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spa*ri),sin(spa*rj));
wave_0_per_point45=oz = oz + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spa*rk),sin(spa*rl));
wave_0_per_point46=
wave_0_per_point47=cut = .4;
wave_0_per_point48=sm = sm*above(sm,cut);
wave_0_per_point49=mo = int(rand(2));
wave_0_per_point50=ox = ox + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spb*rm),sin(spb*rp));
wave_0_per_point51=oy = oy + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spb*rn),sin(spb*rq));
wave_0_per_point52=oz = oz + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spb*ro),sin(spb*rr));
wave_0_per_point53=
wave_0_per_point54=
wave_0_per_point55=
wave_0_per_point56=xang = q6*.1;
wave_0_per_point57=yang = q7*.1;
wave_0_per_point58=zang = q8*.1;
wave_0_per_point59=
wave_0_per_point60=fov = .5;
wave_0_per_point61=
wave_0_per_point62=mx = ox*cos(yang) + oz*sin(yang);
wave_0_per_point63=mz = - ox*sin(yang) + oz*cos(yang);
wave_0_per_point64=ox = mx;
wave_0_per_point65=oz = mz;
wave_0_per_point66=mx = ox*cos(zang) - oy*sin(zang);
wave_0_per_point67=my = ox*sin(zang) + oy*cos(zang);
wave_0_per_point68=ox = mx;
wave_0_per_point69=oy = my;
wave_0_per_point70=my = oy*cos(xang) - oz*sin(xang);
wave_0_per_point71=mz = oy*sin(xang) + oz*cos(xang);
wave_0_per_point72=oy = my;
wave_0_per_point73=oz = mz;
wave_0_per_point74=
wave_0_per_point75=
wave_0_per_point76=tme = (q6+q7+q8)*2 - sam*6.24*4;
wave_0_per_point77=mod = 1-sam;
wave_0_per_point78=wmod = 1;
wave_0_per_point79=ox = ox*(1-mod) + (sin(tme*.33)*.5 + .5*cos(tme*.542))*mod;
wave_0_per_point80=oy = oy*(1-mod) + (cos(tme*.24)*.5 + .5*sin(tme*.542))*mod;
wave_0_per_point81=oz = oz*(1-mod) + (sin(tme*.11)*.5 + .5*cos(tme*.542))*mod;
wave_0_per_point82=
wave_0_per_point83=
wave_0_per_point84=ox = ox*q3;
wave_0_per_point85=oy = oy*q3;
wave_0_per_point86=oz = oz*q3;
wave_0_per_point87=
wave_0_per_point88=oz = oz - 2;
wave_0_per_point89=x = ox*fov/oz + 0.5;
wave_0_per_point90=x = (x-.5)*0.75 + 0.5;
wave_0_per_point91=y = oy*fov/oz + 0.5;
wave_0_per_point92=
wavecode_1_enabled=1
wavecode_1_samples=512
wavecode_1_sep=0
wavecode_1_bSpectrum=1
wavecode_1_bUseDots=1
wavecode_1_bDrawThick=1
wavecode_1_bAdditive=1
wavecode_1_scaling=1.00000
wavecode_1_smoothing=0.00000
wavecode_1_r=0.700
wavecode_1_g=0.900
wavecode_1_b=1.000
wavecode_1_a=1.000
wave_1_per_frame1=ra = if(ra,ra,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_frame2=rb = if(rb,rb,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_frame3=rc = if(rc,rc,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_frame4=rd = if(rd,rd,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_frame5=re = if(re,re,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_frame6=rf = if(rf,rf,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_frame7=
wave_1_per_frame8=t1 = ra*6.2832;
wave_1_per_frame9=t2 = rb*6.2832;
wave_1_per_frame10=t3 = rc*6.2832;
wave_1_per_frame11=t4 = rd*6.2832;
wave_1_per_frame12=t5 = re*6.2832;
wave_1_per_frame13=t6 = rf*6.2832;
wave_1_per_frame14=
wave_1_per_frame15=rg = if(rg,rg,.1 + .8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_frame16=rh = if(rh,rh,.1 + .8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_frame17=
wave_1_per_frame18=t7 = rg;
wave_1_per_frame19=t8 = rh;
wave_1_per_frame20=
wave_1_per_point1=ra = if(ra,ra,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point2=rb = if(rb,rb,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point3=rc = if(rc,rc,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point4=rd = if(rd,rd,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point5=re = if(re,re,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point6=rf = if(rf,rf,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point7=rg = if(rg,rg,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point8=rh = if(rh,rh,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point9=ri = if(ri,ri,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point10=rj = if(rj,rj,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point11=rk = if(rk,rk,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point12=rl = if(rl,rl,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point13=rm = if(rm,rm,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point14=rn = if(rn,rn,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point15=ro = if(ro,ro,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point16=rp = if(rp,rp,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point17=rq = if(rq,rq,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point18=rr = if(rr,rr,2 + 8*int(rand(1001))*.001);
wave_1_per_point19=
wave_1_per_point20=it = it*above(sample,0);
wave_1_per_point21=it = it + 1;
wave_1_per_point22=pi = 6.2813;
wave_1_per_point23=
wave_1_per_point24=sam = sample;
wave_1_per_point25=spm = .5 + .5*sin((q2 - sam)*6.24);
wave_1_per_point26=a = min((1-sam)*value2*3,1);
wave_1_per_point27=//a = pow((1-spm),16);
wave_1_per_point28=g = 1;
wave_1_per_point29=r = pow(1 - sam,1);
wave_1_per_point30=b = pow(1 - sam,1);
wave_1_per_point31=g = pow(1 - sam,1);
wave_1_per_point32=
wave_1_per_point33=sp = q6*.15 - sam*.2;
wave_1_per_point34=spa = q7*.15 - sam*.2;
wave_1_per_point35=spb = q8*.15 - sam*.2;
wave_1_per_point36=ox = sam*(.5*sin(sp*ra*pi) + .5*sin(sp*rd*pi));
wave_1_per_point37=oy = sam*(.5*sin(sp*rb*pi) + .5*sin(sp*re*pi));
wave_1_per_point38=oz = sam*(.5*sin(sp*rc*pi) + .5*sin(sp*rf*pi));
wave_1_per_point39=
wave_1_per_point40=cut = .2;
wave_1_per_point41=sm = sam*above(sam,cut);
wave_1_per_point42=mo = int(rand(2));
wave_1_per_point43=ox = ox + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spa*rg),sin(spa*rh));
wave_1_per_point44=oy = oy + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spa*ri),sin(spa*rj));
wave_1_per_point45=oz = oz + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spa*rk),sin(spa*rl));
wave_1_per_point46=
wave_1_per_point47=cut = .4;
wave_1_per_point48=sm = sm*above(sm,cut);
wave_1_per_point49=mo = int(rand(2));
wave_1_per_point50=ox = ox + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spb*rm),sin(spb*rp));
wave_1_per_point51=oy = oy + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spb*rn),sin(spb*rq));
wave_1_per_point52=oz = oz + max(0,sm-cut)*if(mo,sin(spb*ro),sin(spb*rr));
wave_1_per_point53=
wave_1_per_point54=
wave_1_per_point55=
wave_1_per_point56=xang = q6*.1;
wave_1_per_point57=yang = q7*.1;
wave_1_per_point58=zang = q8*.1;
wave_1_per_point59=
wave_1_per_point60=fov = .5;
wave_1_per_point61=
wave_1_per_point62=mx = ox*cos(yang) + oz*sin(yang);
wave_1_per_point63=mz = - ox*sin(yang) + oz*cos(yang);
wave_1_per_point64=ox = mx;
wave_1_per_point65=oz = mz;
wave_1_per_point66=mx = ox*cos(zang) - oy*sin(zang);
wave_1_per_point67=my = ox*sin(zang) + oy*cos(zang);
wave_1_per_point68=ox = mx;
wave_1_per_point69=oy = my;
wave_1_per_point70=my = oy*cos(xang) - oz*sin(xang);
wave_1_per_point71=mz = oy*sin(xang) + oz*cos(xang);
wave_1_per_point72=oy = my;
wave_1_per_point73=oz = mz;
wave_1_per_point74=
wave_1_per_point75=
wave_1_per_point76=tme = (q6+q7+q8)*2 - sam*6.24*4;
wave_1_per_point77=mod = 1-sam;
wave_1_per_point78=wmod = 1;
wave_1_per_point79=ox = ox*(1-mod) + (sin(tme*.21)*.5 + .5*cos(tme*.671))*mod;
wave_1_per_point80=oy = oy*(1-mod) + (cos(tme*.14)*.5 + .5*sin(tme*.236))*mod;
wave_1_per_point81=oz = oz*(1-mod) + (sin(tme*.87)*.5 + .5*cos(tme*.247))*mod;
wave_1_per_point82=
wave_1_per_point83=
wave_1_per_point84=ox = ox*q3;
wave_1_per_point85=oy = oy*q3;
wave_1_per_point86=oz = oz*q3;
wave_1_per_point87=
wave_1_per_point88=oz = oz - 2;
wave_1_per_point89=x = ox*fov/oz + 0.5;
wave_1_per_point90=x = (x-.5)*0.75 + 0.5;
wave_1_per_point91=y = oy*fov/oz + 0.5;
wave_1_per_point92=
wavecode_2_enabled=0
wavecode_2_samples=54
wavecode_2_sep=0
wavecode_2_bSpectrum=0
wavecode_2_bUseDots=0
wavecode_2_bDrawThick=0
wavecode_2_bAdditive=0
wavecode_2_scaling=1.00000
wavecode_2_smoothing=0.50000
wavecode_2_r=1.000
wavecode_2_g=1.000
wavecode_2_b=1.000
wavecode_2_a=1.000
wave_2_per_point1=mod = .20333;
wave_2_per_point2=x = .5 + mod*(sin(sample*6.28*1 + q3)*.5 + .5*cos(sample*6.28*3 + q3));
wave_2_per_point3=y = .5 + mod*(cos(sample*6.28*2 + q3)*.5 + .5*sin(sample*6.28*1 + q3));
wavecode_3_enabled=0
wavecode_3_samples=54
wavecode_3_sep=0
wavecode_3_bSpectrum=0
wavecode_3_bUseDots=0
wavecode_3_bDrawThick=0
wavecode_3_bAdditive=0
wavecode_3_scaling=1.00000
wavecode_3_smoothing=0.50000
wavecode_3_r=1.000
wavecode_3_g=1.000
wavecode_3_b=1.000
wavecode_3_a=1.000
wave_3_per_point1=mod = .20667;
wave_3_per_point2=x = .5 + mod*(sin(sample*6.28*1 + q3)*.5 + .5*cos(sample*6.28*3 + q3));
wave_3_per_point3=y = .5 + mod*(cos(sample*6.28*2 + q3)*.5 + .5*sin(sample*6.28*1 + q3));
shapecode_0_enabled=0
shapecode_0_sides=4
shapecode_0_additive=0
shapecode_0_thickOutline=0
shapecode_0_textured=1
shapecode_0_num_inst=1
shapecode_0_x=0.500
shapecode_0_y=0.500
shapecode_0_rad=1.99863
shapecode_0_ang=0.00000
shapecode_0_tex_ang=0.00000
shapecode_0_tex_zoom=0.67032
shapecode_0_r=0.000
shapecode_0_g=1.000
shapecode_0_b=0.000
shapecode_0_a=1.000
shapecode_0_r2=0.000
shapecode_0_g2=1.000
shapecode_0_b2=0.000
shapecode_0_a2=1.000
shapecode_0_border_r=1.000
shapecode_0_border_g=1.000
shapecode_0_border_b=1.000
shapecode_0_border_a=0.100
shape_0_per_frame1=g = .7;
shape_0_per_frame2=g2 = g;
shape_0_per_frame3=
shape_0_per_frame4=a = q1;
shape_0_per_frame5=a2 = a;
shape_0_per_frame6=
shape_0_per_frame7=ra = int(rand(1001))*.001;
shape_0_per_frame8=ti = q4 + .25;
shape_0_per_frame9=ra = ti - int(ti);
shape_0_per_frame10=
shape_0_per_frame11=tex_zoom = .45;
shape_0_per_frame12=
shape_0_per_frame13=h = if(above(ra,.15),ra-.15,ra+.85);
shape_0_per_frame14=s = 1;
shape_0_per_frame15=l = q5;
shape_0_per_frame16=
shape_0_per_frame17=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
shape_0_per_frame18=tmpa = 2*l - tmpb;
shape_0_per_frame19=hvr = h + .333333;
shape_0_per_frame20=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
shape_0_per_frame21=hvg = h;
shape_0_per_frame22=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
shape_0_per_frame23=hvb = h - .333333;
shape_0_per_frame24=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
shape_0_per_frame25=
shape_0_per_frame26=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
shape_0_per_frame27=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
shape_0_per_frame28=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
shape_0_per_frame29=
shape_0_per_frame30=r2 = r;
shape_0_per_frame31=g2 = g;
shape_0_per_frame32=b2 = b;
shapecode_1_enabled=1
shapecode_1_sides=4
shapecode_1_additive=0
shapecode_1_thickOutline=0
shapecode_1_textured=1
shapecode_1_num_inst=1
shapecode_1_x=0.500
shapecode_1_y=0.500
shapecode_1_rad=1.99863
shapecode_1_ang=0.00000
shapecode_1_tex_ang=0.00000
shapecode_1_tex_zoom=0.67032
shapecode_1_r=0.000
shapecode_1_g=1.000
shapecode_1_b=0.000
shapecode_1_a=1.000
shapecode_1_r2=0.000
shapecode_1_g2=1.000
shapecode_1_b2=0.000
shapecode_1_a2=1.000
shapecode_1_border_r=1.000
shapecode_1_border_g=1.000
shapecode_1_border_b=1.000
shapecode_1_border_a=0.100
shape_1_per_frame1=//tex_ang = -time;
shape_1_per_frame2=g = .7;
shape_1_per_frame3=g2 = g;
shape_1_per_frame4=
shape_1_per_frame5=a = q1;
shape_1_per_frame6=a2 = a;
shape_1_per_frame7=
shape_1_per_frame8=ra = int(rand(1001))*.001;
shape_1_per_frame9=ti = q4 + .25;
shape_1_per_frame10=ra = ti - int(ti);
shape_1_per_frame11=
shape_1_per_frame12=tex_zoom = .55;
shape_1_per_frame13=
shape_1_per_frame14=h = if(above(ra,.15),ra-.15,ra+.85);
shape_1_per_frame15=s = 1;
shape_1_per_frame16=l = q5;
shape_1_per_frame17=
shape_1_per_frame18=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
shape_1_per_frame19=tmpa = 2*l - tmpb;
shape_1_per_frame20=hvr = h + .333333;
shape_1_per_frame21=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
shape_1_per_frame22=hvg = h;
shape_1_per_frame23=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
shape_1_per_frame24=hvb = h - .333333;
shape_1_per_frame25=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
shape_1_per_frame26=
shape_1_per_frame27=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
shape_1_per_frame28=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
shape_1_per_frame29=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
shape_1_per_frame30=
shape_1_per_frame31=r2 = r;
shape_1_per_frame32=g2 = g;
shape_1_per_frame33=b2 = b;
shapecode_2_enabled=1
shapecode_2_sides=4
shapecode_2_additive=0
shapecode_2_thickOutline=0
shapecode_2_textured=1
shapecode_2_num_inst=1
shapecode_2_x=0.500
shapecode_2_y=0.500
shapecode_2_rad=1.99863
shapecode_2_ang=0.00000
shapecode_2_tex_ang=0.00000
shapecode_2_tex_zoom=0.67032
shapecode_2_r=0.000
shapecode_2_g=1.000
shapecode_2_b=0.000
shapecode_2_a=1.000
shapecode_2_r2=0.000
shapecode_2_g2=1.000
shapecode_2_b2=0.000
shapecode_2_a2=1.000
shapecode_2_border_r=1.000
shapecode_2_border_g=1.000
shapecode_2_border_b=1.000
shapecode_2_border_a=0.100
shape_2_per_frame1=//tex_ang = time;
shape_2_per_frame2=g = .7;
shape_2_per_frame3=g2 = g;
shape_2_per_frame4=
shape_2_per_frame5=a = q1*2;
shape_2_per_frame6=a2 = a;
shape_2_per_frame7=
shape_2_per_frame8=ra = int(rand(1001))*.001;
shape_2_per_frame9=ti = q4 + .25;
shape_2_per_frame10=ra = ti - int(ti);
shape_2_per_frame11=
shape_2_per_frame12=tex_zoom = .45;
shape_2_per_frame13=
shape_2_per_frame14=h = if(above(ra,.15),ra-.15,ra+.85);
shape_2_per_frame15=s = 1;
shape_2_per_frame16=l = q5;
shape_2_per_frame17=
shape_2_per_frame18=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
shape_2_per_frame19=tmpa = 2*l - tmpb;
shape_2_per_frame20=hvr = h + .333333;
shape_2_per_frame21=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
shape_2_per_frame22=hvg = h;
shape_2_per_frame23=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
shape_2_per_frame24=hvb = h - .333333;
shape_2_per_frame25=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
shape_2_per_frame26=
shape_2_per_frame27=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
shape_2_per_frame28=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
shape_2_per_frame29=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
shape_2_per_frame30=
shape_2_per_frame31=r2 = r;
shape_2_per_frame32=g2 = g;
shape_2_per_frame33=b2 = b;
shapecode_3_enabled=1
shapecode_3_sides=3
shapecode_3_additive=0
shapecode_3_thickOutline=0
shapecode_3_textured=1
shapecode_3_num_inst=1
shapecode_3_x=0.500
shapecode_3_y=0.500
shapecode_3_rad=0.90162
shapecode_3_ang=0.00000
shapecode_3_tex_ang=0.00000
shapecode_3_tex_zoom=1.10242
shapecode_3_r=1.000
shapecode_3_g=1.000
shapecode_3_b=1.000
shapecode_3_a=0.000
shapecode_3_r2=1.000
shapecode_3_g2=1.000
shapecode_3_b2=1.000
shapecode_3_a2=1.000
shapecode_3_border_r=1.000
shapecode_3_border_g=1.000
shapecode_3_border_b=1.000
shapecode_3_border_a=0.000
shape_3_per_frame1=ang = int(rand(1001))*.001*6.2832;
shape_3_per_frame2=tex_ang = ang;
per_frame_1=warp = 0;
per_frame_2=arot = 1.5708;
per_frame_3=
per_frame_4=
per_frame_5=decay = 1;
per_frame_6=
per_frame_7=// for shapes
per_frame_8=q1 = .1; // = a
per_frame_9=q5 = .6; // = luminance
per_frame_10=
per_frame_11=tic = min(time-tin,.1);
per_frame_12=tin = time;
per_frame_13=
per_frame_14=vol = (bass_att + treb_att + mid_att)*.333333;
per_frame_15=
per_frame_16=ra = 10;
per_frame_17=treb_avg = tic*(treb_avg*(1/tic - ra) + ra*treb);
per_frame_18=mid_avg = tic*(mid_avg*(1/tic - ra) + ra*mid);
per_frame_19=bass_avg = tic*(bass_avg*(1/tic - ra) + ra*bass);
per_frame_20=vav = tic*(vav*(1/tic - ra) + ra*(bass+treb+mid)*.33333);
per_frame_21=
per_frame_22=tt = tt + tic*treb;
per_frame_23=mt = mt + tic*mid;
per_frame_24=bt = bt + tic*bass;
per_frame_25=vt = vt + tic*vav;
per_frame_26=
per_frame_27=sp = abs(vav - slide)*.1;
per_frame_28=slide = if(above(slide,vav),slide-tic*sp,slide+tic*sp) + (1-toc)*vav*.2;
per_frame_29=toc = 1;
per_frame_30=
per_frame_31=// for waves
per_frame_32=q6 = bt;
per_frame_33=q7 = mt;
per_frame_34=q8 = tt;
per_frame_35=q3 = slide;
per_frame_36=
per_frame_37=q2 = vt*.5; // speed of opacity cycle
per_frame_38=
per_frame_39=vrt = vrt + tic*min(1,max(0.1,2-vav));
per_frame_40=
per_frame_41=q4 = vrt*6; // = timecycle of hue
per_frame_42=
per_frame_43=zoom = 1 + pow(vav,4)*.2;
per_frame_44=
per_frame_45=monitor = vav;
comp_1=`shader_body
comp_2=`{
comp_3=`
comp_4=`//Code bits by Flexi and Geiss
comp_5=`
comp_6=`    float2 d = texsize.zw*6;
comp_7=`    float3 dx = ( GetBlur1(uv+float2(1,0)*d)-GetBlur1(uv-float2(1,0)*d) );
comp_8=`    float3 dy = ( GetBlur1(uv+float2(0,1)*d)-GetBlur1(uv-float2(0,1)*d) );
comp_9=`float2 uv_y = uv-.25*(float2(lum(dx),lum(dy)));
comp_10=`float2 uv_y2 = uv+.25*(float2(lum(dx),lum(dy)));
comp_11=`
comp_12=`
comp_13=`ret = .8*GetBlur3(uv_y)-GetBlur1(uv_y);
comp_14=`ret += .6*GetBlur1(uv);
comp_15=`ret -= (GetBlur2(uv_y2)-GetBlur1(uv_y2));
comp_16=`ret += 1.2*GetPixel(uv_y2)+.15*GetBlur1(uv_y2);
comp_17=`ret += 1;
comp_18=`ret = lum(ret);
comp_19=`ret = lerp(ret,.75*ret*lum(.6*GetBlur3(uv_y)-.7*GetPixel(uv)-.3*GetBlur1(uv_y2)),pow(hue_shader,ret));
comp_20=`ret *= .8;
comp_21=`ret *= ret;
comp_22=`ret = sqrt(ret);
comp_23=`
comp_24=`}
